Auto Blower (AB320)

용       도

본 기기는 AMP RACK 내부의 온도가 상승할 경우 수동 또는 자동적으로 팬을 동작시킴으로써 시스템 전체를 안정하게 운용할 수 있어야 한다.

AUTO(30˚C이상) / OFF / MT(상시) 3단계 동작 스위치가 장착되어 있어야 한다.

또한 동작시 3개의 고성능 팬을 채용하여 신속하게 공기를 유통시켜야 한다.

기 기 특 성

- 랙 내부 온도가 상승하면 자동으로 환풍기가 작동하여 랙 내부의 열상승 방지

- 디지털 온도계 장착으로 항시 온도 확인 가능

- 3단계 동작 구분 A/T(AUTO) / OFF / M/T(MANUAL)

- 수동 또는 자동으로 FAN을 동작시킴으로서 시스템 전체 안전하게 운용

- 초 고감도 온도감지 센서를 사용하여 온도 감지 특성이 매우 우수

- AUTO 선택시 1단계로 상시 작동하며 30℃ 이상일 경우 자동으로 2단계 FAN 동작

- 고성능 FAN 3대를 채용하여 신속하게 공기를 유통

- AUTO시 FAN 동작 온도	: 30℃ 이상

- FAN 회전 속도	: 2200rpm (24V 공급시)

- FAN NOISE	: 35dB

- 외형규격 (W x H x D)	: 450 x 135 x 50mm

- 중량	: 1.2kg

◎ 상기품 및 동등 이상품

원  본

AUTO BLOWER (AB320)

(1)  기   능

본 기기는 AMP RACK 내부의 온도가 상승할 경우 수동 또는 자동적으로 팬을 동작시킴으로써 시스템 전체를 안정하게 운용할 수 있어야 한다.

AUTO(30˚C이상) / OFF / MT(상시) 3단계 동작 스위치가 장착되어 있어야 한다.

또한 동작시 3개의 고성능 팬을 채용하여 신속하게 공기를 유통시켜야 한다.

(2) 기기 특성

- 랙 내부 온도가 상승하면 자동으로 환풍기가 작동하여 랙 내부의 열상승 방지

- 디지털 온도계 장착으로 항시 온도 확인 가능

- 3단계 동작 구분 A/T(AUTO) / OFF / M/T(MANUAL)

- 수동 또는 자동으로 FAN을 동작시킴으로서 시스템 전체 안전하게 운용

- 초 고감도 온도감지 센서를 사용하여 온도 감지 특성이 매우 우수

- AUTO 선택시 1단계로 상시 작동하며 30℃ 이상일 경우 자동으로 2단계 FAN 동작

- 고성능 FAN 3대를 채용하여 신속하게 공기를 유통

- AUTO시 FAN 동작 온도	: 30℃ 이상

- FAN 회전 속도	: 2200rpm (24V 공급시)

- FAN NOISE	: 35dB

- 외형규격 (W) × (H) × (D)mm	: 450 X 135 X 50mm

- 중량	: 1.2kg

AB320 또는 동등 이상이어야 한다.