SPEAKER (ARX712M (400W, 8Ω))

용       도

본 기기는 12인치 저음드라이버와 1인치 고음드라이버로 구성된 2-WAY 풀레인지 스피커이다. 스테이지모니터와 스택용의 겸용이 가능하며 네트워크를 이용한 패시브 구동방식과 다이렉트 바이앰프 구동방식의 전환을 쉽게 하는 스위치를 내장해야한다. 스테이지용 모니터의 역할을 잘 감당하도록 옆면은 웨지 형으로 설계되어 알맞은 청음 각도를 제공한다.

엔클로져에는 고급 러시아산 자작나무를 사용하여 미려한 디자인과 흔들림 없는 사운드를 내기에 적합하도록 구성되어야 한다.

기 기 특 성

- System Type	: 12" + 1" 2-way bi-amp/passive system

- Power	: RMS 400W  / PROGRAM 800W / PEAK 1600W

- Impedance	: 8ohm

- Crossover Modes	: Bi-amp / Passive, externally switchable

- SPL(1W/1M)	: 98dB(1Watt@1m) / 132dB(max.)

- Frequency Range	: 70Hz~20KHz

- Coverage(H/V)	: 90° / 50°

- Connectors	: 2x Neutrik NL4MP Speakon

- Dimensions (W x H x D)	: 349 x 546 x 260 mm

- Weight	: 15kg

◎ 상기품 및 동등 이상품