SPEAKER (ARX715 (500W, 8Ω))

용       도

본 기기는 15인치 저음드라이버와 1.4인치 고음드라이버로 구성된 2-WAY 풀레인지 스피커이다. 스택용의 메인시스템으로 사용이 가능하며 네트워크를 이용한 패시브 구동방식과 다이렉트 바이앰프 구동방식의 전환을 쉽게 하는 스위치를 내장해야한다. 스피커의 밑면에는 스탠드용 마운팅 홀이 제공되어 트라이포드 스탠드나 연결봉을 이용하여 서브우퍼의 윗면, 혹은 원하는 위치에 손쉬운 설치가 가능해야한다.

엔클로져에는 고급 러시아산 자작나무를 사용하여 미려한 디자인과 흔들림 없는 사운드를 내기에 적합하도록 구성되어야 한다.

기 기 특 성

- System Type	: 15" + 1.4" 2-way bi-amp/passive system

- Power	: RMS 500W  / PROGRAM 1000W / PEAK 2000W

- Impedance	: 8ohm

- Crossover Modes	: Bi-amp / Passive, externally switchable

- SPL(1W/1M)	: 99dB(1Watt@1m) / 134dB(max.)

- Frequency Range	: 40Hz~20KHz

- Coverage(H/V)	: 75° / 50°

- Connectors	: 2x Neutrik NL4MP Speakon

- Dimensions (W x H x D)	: 439 x 711 x 406 mm

- Weight	: 23kg

◎ 상기품 및 동등 이상품