SPEAKER (ARX715s (600W, 8Ω))

용       도

본 기기는 높은 출력의 15인치 유니트로 구성되어 강력한 저역을 담당하는 서브우퍼 스피커로서 강력한 저음을 방출하며 초저역의 풍부함을 제공해야한다.

정밀하게 구성된 저음반사형 엔클로져는 스피커 정면에서의 실제 음압을 더 높일 수 있고 후면파의 제어를 가능하게 설계되어있다. 저음용 네트워크를 이용한 패시브 구동방식과 외부의 채널디바이더를 통한 다이렉트앰프 구동방식의 전환을 쉽게 하는 스위치를 내장해야한다

엔클로져에는 고급 러시아산 자작나무를 사용하여 미려한 디자인과 흔들림 없는 사운드를 내기에 적합하도록 구성되어야 하며, 스피커의 윗면에는 마운팅 폴을 이용하여 다른 스피커의 설치를 용이하기 위한 홀마운트가 지원되어야 한다.

기 기 특 성

- System Type	: 15" bass-reflex, subwoofer system

- Power	: RMS 600W / PROGRAM 1200W / PEAK 2400W

- Impedance	: 8ohm

- Crossover Modes	: Full-range / Passive, externally switchable

- Recommended Crossover fr.	: 100Hz, 36dB/Oct

- SPL(1W/1M)	: 97dB(1Watt@1m) / 131dB(max.)

- Frequency Range	: 40Hz~250Hz

- Coverage(H/V)	: None

- Connectors	: 2x Neutrik NL4MP Speakon

- Dimensions (W x H x D)	: 530 x 450 x 580 mm

- Weight	: 27kg

◎ 상기품 및 동등 이상품