SPEAKER (ARX725 (1200W, 4Ω))

용       도

본 기기는 2개의 15인치 저음드라이버와 1.4인치 고음드라이버로 구성된 2-WAY 풀레인지 스피커이다. 스택용의 메인시스템으로 사용이 가능하며 네트워크를 이용한 패시브 구동방식과 다이렉트 바이앰프 구동방식의 전환을 쉽게 하는 스위치를 내장해야한다. 2개의 15인치 저음드라이버는 특성이 뛰어난 것을 사용하며 강력한 저음을 재생할 수 있어야 한다.

엔클로져에는 고급 러시아산 자작나무를 사용하여 미려한 디자인과 흔들림 없는 사운드를 내기에 적합하도록 구성되어야 한다.

기 기 특 성

- System Type	: Dual 15" + 1.4" 2-way bi-amp/passive system

- Power	: RMS 1200W / PROGRAM 2400W / PEAK 4800W

- Impedance	: 4ohm

- Crossover Modes	: Bi-amp / Passive, externally switchable

- SPL(1W/1M)	: 102dB(1Watt@1m) / 138dB(max.)

- Frequency Range	: 40Hz~20KHz

- Coverage(H/V)	: 75° / 50°

- Connectors	: 2x Neutrik NL4MP Speakon

- Dimensions (W x H x D)	: 541 x 1219 x 508 mm

- Weight	: 53kg

◎ 상기품 및 동등 이상품