SPEAKER (ARX728s (1600W, 4Ω))

용       도

본 기기는 고출력의 듀얼 18인치 유니트로 구성되어 강력한 저역을 담당하는 서브우퍼 스피커로서 강력한 저음을 방출하며 초저역의 풍부함을 제공해야한다.

정밀하게 구성된 저음반사형 엔클로져는 스피커 정면에서의 실제 음압을 더 높일 수 있고 후면파의 제어를 가능하게 설계되어있다. 저음용 네트워크를 이용한 패시브 구동방식과 외부의 채널디바이더를 통한 다이렉트앰프 구동방식의 전환을 쉽게 하는 스위치를 내장해야한다

엔클로져에는 고급 러시아산 자작나무를 사용하여 미려한 디자인과 흔들림 없는 사운드를 내기에 적합하도록 구성되어야 한다.

기 기 특 성

- System Type	: Dual 18" bass-reflex, subwoofer system

- Power	: RMS 1600W / PROGRAM 3200W / PEAK 6400W

- Impedance	: 4ohm

- Crossover Modes	: Full-range / Passive, externally switchable

- Recommended Crossover fr.	: 88Hz, 36dB/Oct

- SPL(1W/1M)	: 102dB(1Watt@1m) / 138dB(max.)

- Frequency Range	: 27Hz~220Hz

- Coverage(H/V)	: None

- Connectors	: 2x Neutrik NL4MP Speakon

- Dimensions (W x H x D)	: 1067 x 610 x 838 mm

- Weight	: 76.5kg

◎ 상기품 및 동등 이상품