Wireless Anttena (AT-900 (900MHz))

용       도

본 기기는 900MHz 주파수 대역의 무선시스템에 사용가능한 UHF 무선지향성 안테나로서 의도하는 적용범위에서 보다 우수한 수신을 제공할 수 있어야 한다. 벽부, 천정, 마이크 스탠드 등에 설치가 가능하고 날씨에 영향력이 적으며 실외 사용에도 뛰어난 성능을 지니는 기기이어야 한다. 내부의 감쇠 스위치는 송신기로부터 수신된 신호를  적절한 레벨로 감쇠하여 사용할 수 있어야 한다.

기 기 특 성

- 수신 주파수 대역	: 925MHz ~ 937.5MHz

- 안테나 이득	: 9dB ±3dB

- V.S.W.R	: 2.5dB 이하

- 감쇄기(Pad)	: 0dB, -6dB, -12dB 선택가능

- 출력 임피던스	: 50Ω

- 사용 전원	: DC 8V ~ 12V

(수신기의 Antenna In 으로 부터 공급됨)

- 크기(WxDxH)	: 104 x 139 x 129mm

- 중량 (g)	: 300g

◎ 상기품 및 동등 이상품

원  본

WIRELESS ANTENNA (AT-9000)

(1)  기   능

본 기기는 900MHz 주파수 대역의 무선시스템에 사용가능한 UHF 무선지향성 안테나로서 의도하는 적용범위에서 보다 우수한 수신을 제공할 수 있어야 한다. 벽부, 천정, 마이크 스탠드 등에 설치가 가능하고 날씨에 영향력이 적으며 실외 사용에도 뛰어난 성능을 지니는 기기이어야 한다. 내부의 감쇠 스위치는 송신기로부터 수신된 신호를  적절한 레벨로 감쇠하여 사용할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- 수신 주파수 대역	: 925MHz ~ 937.5MHz

- 안테나 이득	: 9dB ±3dB

- V.S.W.R	: 2.5dB 이하

- 감쇄기(Pad)	: 0dB, -6dB, -12dB 선택가능

- 출력 임피던스	: 50Ω

- 사용 전원	: DC 8V ~ 12V (수신기의 Antenna In

으로 부터 공급됨)

- 크기(WxDxH)	: 104 x 139 x 129mm

- 중량 (g)	: 300g

AT-9000 및 동등 이상 품이어야 한다.