Wireless Distributor (ATD-900 (4CH))

용       도

본 기기는 4대의 450MHz ~ 1000MHz 대역 WIRELESS RECEIVER를 연결하여 ANTENNA로부터 신호를 수신 및 증폭하여 분배하는 기기이다.

1대의 안테나 분배기를 더 연결할 수 있는 링크 단자를 제공 하여야 한다.

기 기 특 성

- FREQUENCY RANGE	: 450MHz ~ 1000MHz 대역

- INPUT IMPEDANCE	: 50ohm

- OUTPUT IMPEDANCE	: 50ohm

- ISOLATION	: 32dB min

- 전용 ANTENNA GAIN	: 8dB

- GAIN	: 3dB

- BANDWIDTH	: 400MHz

- OUTPUT VOLTAGE	: DC 12~18V 300mmA

- 크기(mm)	: 483(W)X44(H)X160(D)

- 중량 (Kg)	: 1.5

◎ 상기품 및 동등 이상품

원  본

ANTENNA DIVIDERIR (ATD-900)

(1)  기   능

본 기기는 4대의 450MHz ~ 1000MHz 대역 WIRELESS RECEIVER를 연결하여 ANTENNA로부터 신호를 수신 및 증폭하여 분배하는 기기이다.

1대의 안테나 분배기를 더 연결할 수 있는 링크 단자를 제공 하여야 한다.

(2) 기기 특성

- FREQUENCY RANGE	: 900MHz 대역

- INPUT IMPEDANCE	: 50ohm

- OUTPUT IMPEDANCE	: 50ohm

- ISOLATION	: 32dB min

- 전용 ANTENNA GAIN	: 8dB

- GAIN	: 3dB

- BANDWIDTH	: 400MHz

- OUTPUT VOLTAGE	: DC 12~18V 300mmA

- 크기(mm)	: 483(W)X44(H)X160(D)

- 중량 (Kg)	: 1.5

ATD-900 및 동등 이상 품이어야 한다.