CINEMA SPEAKER (CINEMA-215B)

용       도

본 기기는 듀얼 15인치 저음드라이버로 구성된 강력한 저역을 담당하는 시네마용 중저음 보강용 스피커이다. 다양한 환경속에서 최고의 다이나믹한 저음을 방출하며 초저역의 풍부하면서도 탄탄한 소리를 제공한다. 정밀하게 구성된 저음 반사형 엔클로져는 스피커 정면에서의 실제 음압을 더 높일 수 있도록 설계되어 있으며, 우수한 재질과 정밀하게 제조된 뛰어난 성능의 유러피언 유니트를 사용하여 최상의 음질과 높은 음압을 만든 제품이다.

기 기 특 성

- System Type	: Dual 15" SUBWOOFER SYSTEM

- Power	: RMS 1400W / PROGRAM 2800W

- Impedance	: 4ohm

- SPL(1W/1M)	: 108dB(1Watt@1m) / 137dB(max.)

- Frequency Range	: 25Hz~150Hz

- Coverage(H/V)	: None

- Connectors	: 2x Neutrik NL4MP Speakon

- Dimensions (W x H x D)	: 760 x 880 x 450 mm

- Weight	: 62kg

◎ 상기품 및 동등 이상품