Connector (CKM5X)

기 기 특 성

- 케이블용 캐논잭

5P XLR CONNECTOR (Male)

외부 충격에 강한 고강도 내구성

CONTACT RESISTANCE	: < 5m ohm

INSULATION RESISTANCE	: > 5000m ohm

DIELECTRIC STRENGTH	: 1400 V DC

◎ 상기품 및 동등 이상품