Connector (CKS4C (SPEAKON))

용       도

본 기기는 케이블용 스피커 커넥터 역할을 해야 한다.

기 기 특 성

- 케이블용 스피커 커넥터

- CONNECTOR TYPE	: SPEAKON 4-POLE (3pin of Contacts), Female

- CONTACT RESISTANCE	: < 3m ohm AFTER 400 insertion withdrawal

operations

- INSULATION RESISTANCE	: >16ohm

- RATED VOLTAGE	: 250W AC

- DIELECTRIC STRENGTH	: 4KV DC (peak)

◎ 상기품 및 동등 이상품

원  본

전원공급기 (CKS4C)

(1)  기   능

본 기기는 케이블용 스피커 커넥터 역할을 해야 한다.

(2) 기기 특성

- 케이블용 스피커 커넥터

- CONNECTOR TYPE : SPEAKON 4-POLE (3pin of Contacts), Female

- CONTACT RESISTANCE : < 3m ohm

AFTER 400 insertion withdrawal operations

- INSULATION RESISTANCE : >16ohm

- RATED VOLTAGE : 250W AC

- DIELECTRIC STRENGTH : 4KV DC (peak)

CKS4C 또는 동등 이상이어야 한다.