SPEAKER (CL6T (45W, 8Ω))

용       도

본 기기는 6.5인치의 저음드라이버와 트위터방식의 고음드라이버로 구성된 동축형 2웨이 스피커이다. 건축물 실내의 천정에 설치할 수 있도록 원형의 구조와 강화 폴리프로필렌 재질로 만들어져 내구성이 뛰어나야 하며, 명료한 음성 전달뿐 아니라 다양한 환경에서의 BGM 등 다용도로 사용할 수 있도록 넓은 주파수 특성을 지녀야 한다. 스피커의 뒷면에는 4개의 서스펜션을 제공하여 손쉬운 설치가 가능해야 한다.

특히 다량의 스피커 연결시, 하나의 앰프로 사용이 가능하도록 하이임피던스 매칭트랜스포머를 내장해야하며, 4단계의 가변형 스위치를 채용하여 하이임피던스 전용으로 사용 시 3단계의 서로 다른 출력을 제공하고 로우임피던스 전용으로 사용 시에는 손쉽게 가변형 스위치를 이용해 본 기기의 높은 파워핸들링에 충족할 수 있는 성능을 낼 수 있어야 한다.

기 기 특 성

- System Type	: 6.5" 2-way system (Coaxial type)

- Power	: RMS 45W(8ohm), 2.5 - 5 - 10W (100V)

- Impedance	: 8ohm/ 2.5 - 5 - 10W (100V, switchable)

- SPL(1W/1M)	: 90dB(1Watt@1m) / 117dB(max.)

- Frequency Range	: 45Hz~20KHz

- Coverage(H/V)	: 90°

- Transformer line	: 100V

- Inner/Cut-out diameters	: 210 mm

- Connectors	: Spring-loaded terminals

- Dimensions (W x D)	: 239 x 172 mm

- Weight	: 2kg

◎ 상기품 및 동등 이상품