DIGITAL PROCESSOR (DIVIDING26)

용       도

본 기기는 2개의 입력된 신호를 6개의 정밀 조정된 신호로 만들어주는 스피커 매니지먼트 시스템이다.

기 기 특 징

- 192KHz 샘플링 주파수, 32-BIT A/D, D/A 컨버터, 32-BIT DSP 프로세서 채용

- 인풋채널 : 6-밴드의 파라메트릭 EQ, 게인, 딜레이, 위상

- 아웃풋채널 : 6-밴드의 파라메트릭 EQ, 게인 딜레이, 위상, 크로스오버, 리미터

- USB & RS485 컴퓨터 제어 장치 채용

- 프로그램 기능 : 불러오기 기능, 복사 기능

- 6-밴드 EQ : 주파수, 게인, Q값의 조성 가능 : 게인 값은 -20dB 까지 조정 가능

기 기 특 성

- 입력 임피던스	: 밸런스 일 때 : 20KΩ

- 출력 임피던스	: 밸런스 일 때 : 100Ω

- 컴퓨터 통신포트	: One USB Com Port on front panel,

2 Rs485Com Port on back panel(RJ-45)

- 입력 범위	: >70dB@1KHz

- 출력 범위	: ≤±25dBu

- 주파수 응답 특성	: 20Hz~20KHz ±0.5dB

- 신호대 잡음비	: >110dB

- 토탈하모닉스디스토션 비	: <0.01% @OUTPUT=0dBu/KHz

- 채널 혼선 범위	: >80dB@1KHz

- 입/출력 극성	: In-phase(+) or reversed phase(-)

- 입력 범위	: -12dB~+12dB, step@0.1dB

- 출력 범위	: -12dB~+12dB, step@0.1dB

- 처리기	: 192KHz Sampling frequency, 32-bit Floating-Point DSP

- 파워	: ≤25w

- 사용전압	: AC 110V, 220V / 50Hz, 60Hz

- 크기(W x H x D)	: 482 x 44 x 192 mm

- 무게	: 3.5kg

◎ 상기품 및 동등 이상품