Digital Processor (DIVIDING48 (4IN 8OUT))

용       도

본 기기는 4IN 8OUT의 디지털 시그널 프로세서로서 입력 및 출력 단의 다양한 프로세서 기능이 탑재되어 스피커의 환경에 맞게 다양하고 자유롭게 시스템을 디자인 할수 있어야 한다. 전용 소프트웨어를 사용하야여 편리하게 PC로 제어가 가능하며 수동으로도 제어가 가능하여야 한다.

기 기 특 성

- Input Impedance	: Balance : 20KΩ

- Output Impedance	: Balance : 100KΩ

- Pc Com Port	: One USB Com Port on front panel, 2 Rs 485Com Port on

back panel(RJ-45)

- Input Range	: >70dB@1KHz

- Output Range	: ≤±25dBu

- Frequency Response	: 20Hz~20KHz ±0.5dB

- S/NR	: >110dB

- THD	: <0.01% @OUTPUT=0dBu/KHz

- Crosstalk of Channels	: >80dB@1KHz

- Input/Output Polarity	: In-phase(+) or reversed phase(-)

- Input Gain	: Input Gain Range : -12dB~+12dB, step@0.1dB

- Output Gain	: Range -12dB~+12dB, step@0.1dB

- Processor	: 192KHz Sampling frequency, 32-bit Floating-Point DSP

- Power	: ≤25w

- Power Supply	: AC 110V/220V/ 50Hz/60Hz

- Dimensions (W x H x D)	: 482 x 44 x 232 mm

- Weight(kg)	: 4.1

◎ 상기품 및 동등 이상품

원  본

AUDIO CONTROLLER (DIVIDING48)

(1)  기   능

본 기기는 4IN 8OUT의 디지털 시그널 프로세서로서 입력 및 출력 단의 다양한 프로세서 기능이 탑재되어 스피커의 환경에 맞게 다양하고 자유롭게 시스템을 디자인 할수 있어야 한다. 전용 소프트웨어를 사용하야여 편리하게 PC로 제어가 가능하며 수동으로도 제어가 가능하여야 한다.

(2) 기기 특성

Input Impedance	: Balance : 20KΩ

Output Impedance                  : 100KΩ

Pc Com Port	: One USB Com Port on front panel,                                                     2 Rs485Com Port on back panel(RJ-45)

Input Range                        : >70dB@1KHz

Output Range                       : ≤±25dBu

Frequency Response	: 20Hz~20KHz ±0.5dB

S/NR                               : >110dB

THD                                : <0.01% @OUTPUT=0dBu/KHz

Crosstalk of Channels               : >80dB@1KHz

Input/Output Polarity                : In-phase(+) or reversed phase(-)

Input Gain                          : Input Gain Range : -12dB~+12dB, step@0.1dB

Output Gain                        : Range -12dB~+12dB, step@0.1dB

Processor                          : 192KHz Sampling frequency, 32-bit

Floating-Point DSP

Power                              : ≤25w

Power Supply                       : AC 110V/220V/ 50Hz/60Hz

Dimensions (W x H x D)	: 482 x 44 x 232 mm

Weight(kg)                          : 4.1

DIVIDING48 또는 동등 이상이어야 한다.