Dynamic Mic (DM309)

용       도

본 기기는 초지향성 DYNAMIC MIC형으로 우수한 입력레벨을 가진 제품으로 55-16000Hz의 주파수 대역을 가져야 한다.

슈퍼 카디오이드 패턴의 지향 특성을 가져 피드백 차단성능이 우수해야 한다. 음성 및 악기음 재생 특성이 우수하며 고급 다이나믹 유닛을 사용하여 부드럽고 깨끗한 사운드가 재생되어야 한다. 사용자가 편리하게 사용할 수 있도록 ON/OFF 스위치를 가지며 XLR연결단자를 가진다.

기 기 특 성

- 형식	: DYNAMIC MICROPHONE

- 지향특성	: 슈퍼 카디오이드

- 주파수 특성	: 55-16000Hz

- 감도	: -73dBV/pa (2.2mv/pa)

- 임피던스	: 500Ω

- 중량	: 230g ±10g(코드제외)

- 규격(mm)	: Ø55 * 185

◎ 상기품 및 동등 이상품

원  본

DYNAMIC MICROPHONE (DM309)

(1)  기   능

본 기기는 초지향성 DYNAMIC MIC형으로 우수한 입력레벨을 가진 제품으로 55-16000Hz의 주파수 대역을 가져야 한다.

슈퍼 카디오이드 패턴의 지향 특성을 가져 피드백 차단성능이 우수해야 한다. 음성 및 악기음 재생 특성이 우수하며 고급 다이나믹 유닛을 사용하여 부드럽고 깨끗한 사운드가 재생되어야 한다. 사용자가 편리하게 사용할 수 있도록 ON/OFF 스위치를 가지며 XLR연결단자를 가진다.

(2) 기기 특성

- 형식	: DYNAMIC MICROPHONE

- 지향특성                           : 슈퍼 카디오이드

- 주파수 특성	: 55-16000Hz

- 감도	: -73dBV/pa (2.2mv/pa)

- 임피던스	: 500Ω

- 중량	: 230g ±10g(코드제외)

- 규격(mm)	: Ø55 * 185

DM-309 및 동등 이상 품이어야 한다.