Earset Microphone (ES-01)

용       도

본 기기는 무선 밸티팩 송신기와 연결이 가능하여야 하고 귀에 착용할 수 있는 초소형 이어셋 마이크이다. 인체공학적인 설계로 착용 상 불편함이 없어야 하며, 모든 금속면의 특수 처리를 통해 알카리 및 산성에 강한 성질을 가져야 한다. 핀 마이크보다 더 높은 게인을 요구하는 경우에 사용 가능하다.

기 기 특 성

- Polar Pattern	: Omni-directional

- Element	: Back electret condenser

- Ferquency Response	: 20Hz~20KHz

- Sensitivity	: -43dB±2dB

- impedance	: 2200Ω

- Weight	: 20g

◎ 상기품 및 동등 이상품

원  본

MICROPHONE (ES-01)

(1)  기   능

본 기기는 무선 밸티팩 송신기와 연결이 가능하여야 하고 귀에 착용할 수 있는 초소형 이어셋 마이크이다. 인체공학적인 설계로 착용 상 불편함이 없어야 하며, 모든 금속면의 특수 처리를 통해 알카리 및 산성에 강한 성질을 가져야 한다. 핀 마이크보다 더 높은 게인을 요구하는 경우에 사용 가능하다.

(2) 기기 특성

- Polar Pattern	: Omni-directional

- Element	: Back electret condenser

- Ferquency Response	: 20Hz~20KHz

- Sensitivity	: -43dB±2dB

- impedance	: 2200Ω

- Weight	: 20g

ES-01 및 동등 이상 품이어야 한다.