SPEAKER (FM212 (800W, 4Ω))

용       도

본 기기는 2개의 고출력 12인치 저음드라이버와 1.4인치 고음드라이버로 구성된 2-WAY 풀레인지형 스테이지 모니터스피커이다. 스피커는 단일의 포인트소스를 생성하기 위해 2개의 저음드라이버와 1개의 고음드라이버의 중앙집중식으로 정렬하였고, 이러한 기술은 특정 주파수 대역의 왜곡없이 일관된 파면을 제공할 수 있어야 한다. 스피커의 수직방사각이 넓어 스피커간 균일한 커버리지를 보장하며, 섬세하게 제작된 네트워크는 노치필터를 적용하여 사용자는 피드백에 의한 하울링 현상을 해결할 수 있다. 우수한 재질과 정밀하게 제조된 뛰어난 성능의 유러피언 유니트를 사용하여 중고역의 선명하고 저음부의 매우 강력하고 탄탄한 소리를 낼 수 있어야한다.

무대 위에서 사용이 용이하게 웨지(wedge) 형태의 납작한 디자인을 가지고 있어야 한다.

기 기 특 성

- System Type	: Dual 12 x 1.4" 2-way system

- Power	: RMS 800W / PROGRAM 1600W / PEAK 3200W

- Impedance	: 4ohm

- SPL(1W/1M)	: 112dB(1Watt@1m) / 143dB(max.)

- Frequency Range	: 40Hz~20KHz

- Coverage(H/V)	: 95° / 60°

- Connectors	: 2x Neutrik NL4MP Speakon

- Dimensions (W x H x D)	: 700 x 440 x 610 mm

- Weight	: 31kg

◎ 상기품 및 동등 이상품