Speaker (FOS10M (300W, 8Ω))

용       도

본 기기는 동축타입의 10인치 저음드라이버와 1인치 고음드라이버로 구성된 2-WAY 라우드스피커이다. 우수한 재질과 정밀하게 제조된 뛰어난 성능의 유러피언 유니트를 사용하여 다양한 환경에서 중고역의 선명하고 탄탄한 소리를 낼 수 있어야한다. 높은 음압과 매우 낮은 왜곡률의 선명한 고음질의 소리는 정지향 스피커 커버리지 구현을 가능하게 하며 모니터스피커로서 활용할 수 있도록 설계되어 있다.

기 기 특 성

- System Type	: 10" + 1" 2-way system(Coaxial type)

- Power	: RMS 300W / PROGRAM 600W

- Impedance	: 8ohm

- SPL(1W/1M)	: 105dB(1Watt@1m) / 137dB(max.)

- Frequency Range	: 55Hz~20KHz

- Coverage(H/V)	: 90° / 90°

- Connectors	: 2x Neutrik NL4MP Speakon

- Dimensions (W x H x D)	: 315 x 550 x 257 mm

- Weight	: 15kg

◎ 상기품 및 동등 이상품