Speaker (FOS12 (500W, 8Ω))

용       도

본 기기는 12인치 저음드라이버와 1인치 고음드라이버로 구성된 2-WAY 라우드스피커이다. 우수한 재질과 정밀하게 제조된 뛰어난 성능의 유러피언 유니트를 사용하여 다양한 환경에서 중고역의 선명하고 탄탄한 소리를 낼 수 있어야한다. 높은 음압과 매우 낮은 왜곡률의 선명한 고음질의 소리는 로테이션이 가능한 지향성 혼을 채용하여 설치 위치에 따른 사용자가 원하는 스피커 커버리지의 구현을 가능하게 한다.

본 스피커는 L-타입의 격자 보강및 아이볼트형 리깅 포인트를 지원함으로 트러스 및 외부 구조물에 쉽고 빠른 설치가 가능할 수 있는 하드웨어 구성이 되어있다. 월브라켓이나 스탠드에 설치가 될 수 있도록 스피커의 밑면에는 마운팅 홀이 제공되어야 한다.

기 기 특 성

- System Type	: 12" + 1" 2-way system

- Power	: RMS 500W / PROGRAM 1000W

- Impedance	: 8ohm

- SPL(1W/1M)	: 106dB(1Watt@1m) / 133dB(max.)

- Frequency Range	: 45Hz~20KHz

- Coverage(H/V)	: 90° / 60°

- Connectors	: 2x Neutrik NL4MP Speakon

- Dimensions (W x H x D)	: 368 x 600 x 373 mm

- Weight	: 17kg

◎ 상기품 및 동등 이상품