Speaker (FOS28 (350W, 16Ω))

용       도

본 기기는 듀얼 8인치 저음드라이버와 1인치 고음드라이버로 구성된 2-WAY 라우드스피커이다. 우수한 재질과 정밀하게 제조된 뛰어난 성능의 유러피언 유니트를 사용하여 다양한 환경에서 중고역의 선명하고 탄탄한 소리를 낼 수 있어야한다. 높은 음압과 매우 낮은 왜곡률의 선명한 고음질의 소리는 정지향 스피커 커버리지 구현을 가능하게 한다.

컴팩트한 사이즈의 본 스피커는 L-타입의 격자 보강및 아이볼트형 리깅 포인트를 지원함으로 트러스 및 외부 구조물에 쉽고 빠른 설치가 가능할 수 있는 하드웨어 구성이 되어있다. U자형으로 설치가 될 수 있도록 스피커의 양옆 중앙에는 리깅볼트가 제공되어야 한다.

기 기 특 성

- System Type	: Dual 8" + 1" 2-way system

- Power	: RMS 350W / PROGRAM 700W

- Impedance	: 16ohm

- SPL(1W/1M)	: 103dB(1Watt@1m) / 129dB(max.)

- Frequency Range	: 65Hz~20KHz

- Coverage(H/V)	: 90° / 60°

- Connectors	: 2x Neutrik NL4MP Speakon

- Dimensions (W x H x D)	: 250 x 612 x 326 mm

- Weight	: 14kg

◎ 상기품 및 동등 이상품