Power Amp (FX1900 (1900W, 4Ω))

용       도

본 기기는 슬림형의 컴팩트한 사이즈로 설계되었으며 XLR and 1/4" TRS inputs stereo (dual channel) parallel-input 이며 bridged mono 방식은 셀렉터의 선택이 되야 하며 각각의 사용상의 clip limiters (compressor) 는 3가지의 인풋 감도 셀렉터의 설정에 작동해야 한다.

2개의 냉각팬은 동작 시 부드러운 작동과 on/off시 노이즈가 없어야 하며 독립된 DC 과 과열 보호 회로가 각 채널마다 내장되어야 한다.

전류 안정회로 장착 채용해야 하며 전면패널 LED 램프는 신호의 감지와 리미터의 활성화를 감지하며 220V(60Hz)AC 의 IEC 규격의 파워라인을 구성하여야 한다.

기 기 특 성

- OUT POWER 8Ω	: 2X1200W

- OUT POWER 4Ω	: 2X1900W

- OUT POWER 2Ω	: 2X2400W

- OUT POWER 8Ω BRIDGR	: 3000W

- OUT POWER 4Ω BRIDGR	: 4000W

- FREQUENCY RESPONES	: 20Hz-20kHz, ±1dB

- THD + NOISE @ 1KHz FULL PWR	: <0.03%

- IMD 60Hz & 7KHz, 4:1	: <0.04%

- SIGNAL TO NOISE RATIO	: >105dB

- DAMPING FACTOR 1KHz @ 8ohm	: >400:1

- INPUT SENSITIVITY	: SELECTABLE (0.77V/1.0V/1.44V)

- INPUT IMPEDANCE	: 20kΩ/Balanced,10kΩ/un-Balanced

- OUTPUT CIRCUIT TYPE	: CLASS AB

- OUTPUT CONNECTORS	: 2 Speakon for Stereo & Bridge Output

- PROTECTIONS	: full short-circuit, open-circuit, themal, soft-start,

- LED INDICATORS(per channel)	: BRIDGE, PARALLEL, POWER, SIGNAL, CLIP, PROTECT

- INPUT POWER	: 220V/60Hz

- DIMENSIONS (W X H X D)	: 482 X 132 X 443mm

- WEIGHT (Kg)	: 30

◎ 상기품 및 동등 이상품

원  본

POWER AMPLIFIER (FX-1900)

(1)  기   능

본 기기는 슬림형의 컴팩트한 사이즈로 설계되었으며 XLR and 1/4" TRS inputs stereo (dual channel) parallel-input 이며 bridged mono 방식은 셀렉터의 선택이 되야 하며 각각의 사용상의 clip limiters (compressor) 는 3가지의 인풋 감도 셀렉터의 설정에 작동해야 한다.

2개의 냉각팬은 동작 시 부드러운 작동과 on/off시 노이즈가 없어야 하며 독립된 DC 과 과열 보호 회로가 각 채널마다 내장되어야 한다.

전류 안정회로 장착 채용해야 하며 전면패널 LED 램프는 신호의 감지와 리미터의 활성화를 감지하며 220V(60Hz)AC 의 IEC 규격의 파워라인을 구성하여야 한다.

(2) 기기 특성

- OUT POWER 8Ω	: 2X1200W

- OUT POWER 4Ω	: 2X1900W

- OUT POWER 2Ω	: 2X2400W

- OUT POWER 8Ω BRIDGR	: 3000W

- OUT POWER 4Ω BRIDGR	: 4000W

- FREQUENCY RESPONES	: 20Hz-20kHz, ±1dB

- THD + NOISE @ 1KHz FULL PWR	: <0.003%

- IMD 60Hz & 7KHz, 4:1	: <0.04%

- SIGNAL TO NOISE RATIO	: >105dB

- DAMPING FACTOR 1KHz @ 8ohm	: >400:1

- INPUT SENSITIVITY	: SELECTABLE (0.77V/1.0V/1.44V)

- INPUT IMPEDANCE	: 20kΩ/Balanced,10kΩ/un-Balanced

- OUTPUT CIRCUIT TYPE	: CLASS AB

- OUTPUT CONNECTORS	: 2 Speakon for Stereo & Bridge Output

- PROTECTIONS	: full short-circuit, open-circuit, themal,	soft-start,

- LED INDICATORS(per channel)	: BRIDGE, PARALLEL, POWER, SIGNAL,

CLIP, PROTECT

- INPUT POWER	: 220V/60Hz

- DIMENSIONS (W X H X D)	: 482 X 132 X 443mm

- WEIGHT (Kg)	: 30

FX-1900 및 동등 이상 제품이어야 한다.