SPEAKER (Helios5S (80W, 8Ω))

용       도

본 기기는 5인치의 저음 드라이버와 1인치 고음 드라이버 구성의 2-WAY 풀레인지 스피커로서 매우 높은 파워 운용 능력을 가지고 있다. 저음 반사형 구조의 컴팩트한 엔클로져는 다양한 장소에 설치가 가능하게 하고 고품질의 음질을 낸다.

교회, 성당, 라이브 홀, 극장 등 매우 다양한 곳에 어울리는 활용도 높은 스피커이며, 매우 낮은 디스토션과 높은 음압으로 명료한 소리를 제공할 수 있어야 한다.

별도로 제공되는 “ㄷ”형태의 브라켓은 사용자에게 쉬운 설치를 가능하게 한다.

기 기 특 성

- System Type	: 5" + 1" 2-way system

- Power Handling	: RMS 80W / PROGRAM 160W

- Impedance	: 8ohm

- SPL(1W/1M)	: 93dB(1Watt@1m) / 126dB(max.)

- Frequency Range	: 80Hz~20KHz

- Coverage(H/V)	: 90° / 90°

- Connectors	: Spring-loaded terminals

- Dimensions (W x H x D)	: 175 x 270 x 220 mm

- Weight	: 5kg

◎ 상기품 및 동등 이상품