Headset Microphone (HS-01)

용       도

본 기기는 무선 밸티팩 송신기와 연결이 가능하여야 하고 초소형 헤드윈 마이크로서  인체공학적인 설계로 착용 상 불편함이 없어야 한다. 매우 작은 크기에도 불구하고 스피치와 보컬의 전 대역에 원음에 가까운 재생 능력을 가지며 초경량 와이어 프레임 헤드밴드로 안정성과 편안한 착용감을 가져야 한다.

기 기 특 성

- Polar Pattern	: Omni-directional

- Element	: Back electret condenser

- Ferquency Response	: 20Hz~20KHz

- Sensitivity	: -40dB±3dB

- impedance	: 2200Ω

- Weight	: 50g

◎ 상기품 및 동등 이상품

원  본

MICROPHONE (HS-01)

(1)  기   능

본 기기는 무선 밸티팩 송신기와 연결이 가능하여야 하고 초소형 헤드윈 마이크로서  인체공학적인 설계로 착용 상 불편함이 없어야 한다. 매우 작은 크기에도 불구하고 스피치와 보컬의 전 대역에 원음에 가까운 재생 능력을 가지며 초경량 와이어 프레임 헤드밴드로 안정성과 편안한 착용감을 가져야 한다.

(2) 기기 특성

- Polar Pattern	: Cardioid

- Element	: Back electret condenser

- Ferquency Response	: 20Hz~20KHz

- Sensitivity	: -40dB±3dB

- impedance	: 2200Ω

- Weight	: 50g

HS-01 및 동등 이상 품이어야 한다.