AUDIO MIXER (IQ16 (16IN4OUT))

용       도

본 기기는 마이크 외 음향신호를 연결 할 수 있는 12채널 모노 입력과, 4개의 스테레오 입, 3AUX 리턴 채널을 갖고 있어야 한다.

메인 L,R 출력과 4개의 그룹 출력, 4개의 억스 출력을 갖고 있어야 한다.

4밴드 톤콘트롤 기능으로 각 채널을 설계하였기 때문에 실내구조 및 개인취향에 따라 자유롭게 음색을 조정할 수 있어야 한다.

또한 각 채널별로 팬텀전원 스위치를 지원하고 24BIT DSP기술을 적용시킨 고품질의 이펙터가 내장되어 있어야 한다.

기 기 특 성

* INPUT SENSITIVITY/IMPEDANCE

- MIC	: 3Kohm

- LINE	: 34Kohm

* OUTPUT LEVEL/IMPEDANCE

- MAIN OUTPUT	: 100ohm (BALANCE XLR), 300ohm TRS

- GROUP OUTPUT	: 300ohm

- MONITER OUTPUT	: 300ohm

- AUX SEND	: 300ohm

- PHONE OUTPUT	: 25ohm

* EQUALIZATION

- HIGH	: ±15dB,12KHz

- FREQMid/MID	: ±15dB,100Hz~8KHz / ±15dB

- LOW	: ±15dB,80Hz

* PHANTOM POWER	: +48VDC

* POWER REQUIREMENTS	: 220V/60Hz

* POWER CONSUMPTION	: 50W

- DIMENSIONS (W X H X D)	: 460 X 145 X 475 mm

- WEIGHT (Kg)	: 8kg

◎ 상기품 및 동등 이상품

원  본

AUDIO MIXER (IQ-16)

(1)  기   능

본 기기는 마이크 외 음향신호를 연결 할 수 있는 12채널 모노 입력과, 4개의 스테레오 입, 3AUX 리턴 채널을 갖고 있어야 한다.

메인 L,R 출력과 4개의 그룹 출력, 4개의 억스 출력을 갖고 있어야 한다.

4밴드 톤콘트롤 기능으로 각 채널을 설계하였기 때문에 실내구조 및 개인취향에 따라 자유롭게 음색을 조정할 수 있어야 한다.

또한 각 채널별로 팬텀전원 스위치를 지원하고 24BIT DSP기술을 적용시킨 고품질의 이펙터가 내장되어 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- INPUT SENSITIVITY/IMPEDANCE

MIC	:  3Kohm

LINE	:  34Kohm

- OUTPUT LEVEL/IMPEDANCE

MAIN OUTPUT	:  100ohm (BALANCE XLR)

300ohm TRS

GROUP OUTPUT	:  300ohm

MONITER OUTPUT	:  300ohm

AUX SEND	:  300ohm

PHONE OUTPUT	:  25ohm

- EQUALIZATION

HIGH	:  ±15dB,12KHz

FREQMid/MID	:  ±15dB,100Hz~8KHz / ±15dB

LOW	:  ±15dB,80Hz

- PHANTOM POWER	: +48VDC

- POWER REQUIREMENTS	: 220V/60Hz

- POWER CONSUMPTION	: 50W

-DIMENSIONS (W X H X D)	: 460 X 145 X 475 mm

-WEIGHT (Kg)	: 8kg

IQ16 및 동등 이상 제품이어야 한다.