POWERED MIXER (M1200 (600Wx2CH))

용       도

본 기기는 8개의 마이크입력을 가진 앰프 내장형 믹서로서 4Ω Stereo 채널별 600W의 정격 출력이 나와야 한다.

USB플레이어를 내장하고 있어 언제든지 편하게 음원을 재생할 수 있어야 한다.

또한 16개의 프로그램이 내장된 32Bit 디지털 이펙터 프로세서와 7 Bend EQ를 가지고 있어 다양한 음색을 조절할 수 있어야 하며 48V PHANTOM POWER를 공급할 수 있어야 한다.

기 기 특 성

* Input

- Balanced Mic Channel	: 8

- Balanced Line Channel	: 8

* Output

- Speaker Output	: 2 Speakon for Stereo

- Main Signal Out	: 2 x 1/4" TS

- EFF Send	: 1 x 1/4" TS

- Aux Return	: 1 x 1/4" TRS

- Phones	: 1 x 1/4" TRS

- Rec Out	: RCA

* Power Rating

- 8Ω per Channel	: 300W

- 4Ω per Channel	: 600W

* Channel EQ

- Hi EQ	: ±15dB/10KHz

- Low EQ	: ±15dB/60Hz

- THD	: >0.1%

- Digital Effect Programs	: 16

- Graphic EQ(2 x 7-Band)	: 63Hz,125Hz,400Hz,1kHz,2.5kHz,6.4kHz,15kHz

- Power Requirement	: 100-120 VAC, 220-240 VAC, 50/60 Hz

- Dimension (W x H x D)	: 432 x 270 x 330mm

- Weight	: 16.2 kg

◎ 상기품 및 동등 이상품

원  본

POWERED MIXER (M1200)

(1)  기   능

본 기기는 8개의 마이크입력을 가진 앰프 내장형 믹서로서 4Ω Stereo 채널별 600W의 정격 출력이 나와야 한다.

USB플레이어를 내장하고 있어 언제든지 편하게 음원을 재생할 수 있어야 한다.

또한 16개의 프로그램이 내장된 32Bit 디지털 이펙터 프로세서와 7 Bend EQ를 가지고 있어 다양한 음색을 조절할 수 있어야 하며 48V PHANTOM POWER를 공급할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- Input

Balanced Mic Channel	: 8

Balanced Line Channel	: 8

- Output

Speaker Output	:  2 Speakon for Stereo

Main Signal Out	:  2 x 1/4" TS

EFF Send	:  1 x 1/4" TS

Aux Return	:  1 x 1/4" TRS

Phones	:　1 x 1/4" TRS

Rec Out	:  RCA

- Power Rating

8Ω per Channel	:  300W

4Ω per Channel	:  600W

- THD	:  >0.1%

- Digital Effect Programs	:  16

- Graphic EQ(2 x 7-Band)	:  63Hz,125Hz,400Hz,1kHz,2.5kHz,6.4kHz,15kHz

- Channel EQ

Hi EQ	:  ±15dB/10KHz

Low EQ	:  ±15dB/60Hz

- Power Requirement	:  100-120 VAC, 220-240 VAC, 50/60 Hz

- Dimension	:  432(W) x 270(H) x 330(D)mm

- Weight	:  16.2 kg

M1200 및 동등 이상 제품이어야 한다.