Mic Multi Cable (MCB-4AT)

기 기 특 성

0.16T x 11 (24AWG)

주석동편조, 최고급 4체널 멀티케이블

◎ 상기품 및 동등 이상품

원  본

2SP-270

용    도

본 기기는 매우낮은 저항값과 뛰어난 전도율로 최고의 신뢰성을 보장하여야 한다.

기기특성

도체

- 공칭단면적(mm²)(AMG) : 2.0(14)

- 수선수/도체경n/mm : 80/0.18

- 피치(mm) : 51

절연체

- 두께(mm) : 0.3

- 외경(mm) : 2.5

- 두께(mm) : 1.2

- 외경(mm) : 7.5

◎ 상기품 및 동등 이상품이어야 한다.