POWER AMP (MH4-2000 (2000W X 4, 4Ω))

용       도

본 기기는 녹음 및 녹음 재생장비의 가청신호(음성, 음악 등의 신호)의 미약한 출력을 스피커 또는 다음 오디오 신호처리회로에 필요한 레벨까지 증폭시키기 위한 기기이다

기 기 특 징

- D-CLASS 급 증폭 방식을 사용하여 컴팩트한 사이즈와 경량화를 가능하게 하였으며, 동급 앰프 대비 출력과 효율성면에서 매우 큰 장점을 가지고 있다.

- 안정적인 출력은 높은 댐핑팩터와 매우 낮은 디스토션의 조합으로 이루어져있으며 섬세한 표현력과 다이나믹한 사운드는 어느 곳에서나 쉽게 설치, 적용될 수 있는 솔루션에 적합하다.

기 기 특 성

- OUT POWER 8Ω	: 4 X 1100W

- OUT POWER 4Ω	: 4 X 2000W

- OUT POWER 8Ω BRIDGR Mono	: 2 X 4000W

- FREQUENCY RESPONES	: 20Hz-20KHz(+0/-1dB)

- THD + NOISE @ 1KHz FULL PWR	: <0.5%, 20Hz-20KHz

- SLEW RATE	: >20V/us

- SIGNAL TO NOISE RATIO	: >100dB

- DAMPING FACTOR 1KHz @ 8ohm	: >1000

- OUTPUT CIRCUIT TYPE	: CLASS D

- Input Sensitivity for full prated power	: 0.775V or 1.4V

- OUTPUT CONNECTORS	: 4 pole SPEAKON

- INPUT POWER	: 220V/60Hz

- POWER CONSUMPTION	: 2920W

- DIMENSIONS (W X H X D)	: 482 X 88 X 396 mm

- WEIGHT (Kg)	: 12

◎ 상기품 및 동등 이상품