Power Amp (MH-7200 (1150W, 4Ω))

용       도

본 앰프는 뛰어난 음질과 안정적인 출력을 바탕으로 라이브공연장, 콘서트현장, 렌탈현장 등 투어링 환경과 예술극장, 클럽홀 등 인스톨 환경에서도 최상의 성능을 발휘 할 수 있는 하이엔드급 파워앰프이다.

D-CLASS 급 증폭 방식을 사용하여 컴팩트한 사이즈와 경량화를 가능하게 하였으며, 동급 앰프 대비 출력과 효율성면에서 매우 큰 장점을 가지고 있다.

안정적인 출력은 높은 댐핑팩터와 매우 낮은 디스토션의 조합으로 이루어져있으며 섬세한 표현력과 다이나믹한 사운드는 어느 곳에서나 쉽게 설치, 적용될 수 있는 솔루션에 적합하다.

기 기 특 성

- OUT POWER 8Ω	: 2X650W

- OUT POWER 4Ω	: 2X1150W

- OUT POWER 8Ω BRIDGR	: 1300W

- OUT POWER 4Ω BRIDGR	: 2500W

- FREQUENCY RESPONES	: 15Hz-25KHz(+0/-1dB)

- THD + NOISE @ 1KHz FULL PWR	: <0.03%

- IMD 60Hz & 7KHz, 4:1	: <0.038%

- SIGNAL TO NOISE RATIO	: >102dB

- DAMPING FACTOR 1KHz @ 8ohm	: >500:1

- OUTPUT CIRCUIT TYPE	: CLASS D

- OUTPUT CONNECTORS	: 4 pole SPEAKON & BINDING POSTS

- PROTECTIONS	: full short-circuit, open-circuit, themal,	soft-start

- LED INDICATORS(per channel)	: BRIDGE, PARALLEL, POWER, SIGNAL, CLIP,	PROTECT

- INPUT POWER	: 220V/60Hz

- DIMENSIONS (W X H X D)	: 482 X 88 X 476

- WEIGHT (Kg)	: 6.8

◎ 상기품 및 동등 이상품

원  본

POWER AMPLIFIER (MH-7200)

(1)  기   능

본 앰프는 뛰어난 음질과 안정적인 출력을 바탕으로 라이브공연장, 콘서트현장, 렌탈현장 등 투어링 환경과 예술극장, 클럽홀 등 인스톨 환경에서도 최상의 성능을 발휘 할 수 있는 하이엔드급 파워앰프이다.

D-CLASS 급 증폭 방식을 사용하여 컴팩트한 사이즈와 경량화를 가능하게 하였으며, 동급 앰프 대비 출력과 효율성면에서 매우 큰 장점을 가지고 있다.

안정적인 출력은 높은 댐핑팩터와 매우 낮은 디스토션의 조합으로 이루어져있으며 섬세한 표현력과 다이나믹한 사운드는 어느 곳에서나 쉽게 설치, 적용될 수 있는 솔루션에 적합하다.

(2) 기기 특성

- OUT POWER 8Ω	: 2X650W

- OUT POWER 4Ω	: 2X1150W

- OUT POWER 8Ω BRIDGR	: 1300W

- OUT POWER 4Ω BRIDGR	: 2500W

- FREQUENCY RESPONES	: 15Hz-25KHz(+0/-1dB)

- THD + NOISE @ 1KHz FULL PWR	: <0.03%

- IMD 60Hz & 7KHz, 4:1	: <0.038%

- SIGNAL TO NOISE RATIO	: >102dB

- DAMPING FACTOR 1KHz @ 8ohm	: >500:1

- OUTPUT CIRCUIT TYPE	: CLASS D

- OUTPUT CONNECTORS	: 4 pole SPEAKON & BINDING POSTS

- PROTECTIONS	: full short-circuit, open-circuit, themal,

soft-start,

- LED INDICATORS(per channel)	: BRIDGE, PARALLEL, POWER, SIGNAL,

CLIP, PROTECT

- INPUT POWER	: 220V/60Hz

- DIMENSIONS (W X H X D)	: 482 X 89 X 476

- WEIGHT (Kg)	: 6.8

MH-7200 및 동등 이상 제품이어야 한다.