Sub Woofer Speaker (MIRACLE15B (700W, 8Ω))

용       도

본 기기는 라인어레이 시스템에서 강력한 베이스 또는 중저역을 담당하는 서브우퍼시스템이며 다양한 VERTICAL 각도를 만들 수 있는 브라켓에 리깅하여 설치가 용이하여야 한다. 플라잉 및 중고역 스피커의 스택용으로도 사용이 가능한 구조를 가지고 있다.

기 기 특 성

- Frequency Response	: 40-1500Hz

- Rated Maximum SPL	: 103dB(1W/1m)

- Power Handling	: RMS 700W(AES) / PROGRAM 1400W

- Impedance :	: 8ohm

- Coverage(H/V)	: None

- Driver components	: 15inch DRIVER

- Connections	: NEUTRIK NL4MP,2 x Speaker-sockets

- Dimension (W X H X D)	: 600 X 446 X 640 mm (±10)

- Weight (kg)	: 42kg

◎ 상기품 및 동등 이상품