Line Array Speaker (MIRACLE210 (HF:100W,16Ω/MF:500W,16Ω/LF:700W,16Ω))

용       도

본 기기는 듀얼 10인치 중저음드라이버와 듀얼 0.8인치 고음드라이버로 구성된 3웨이 트라이앰핑(Tri-amp) 방식의 스피커이며, 2개의 10인치 중저음드라이버 중 1개는 저음용, 또 다른 1개는 중음용에 적합한 주파수특성을 가진 것을 채용해야한다.

2개의 0.8인치 고음드라이버는 라인어레이 전용 웨이브가이드에 장착되어 수직 리깅방식을 통한 여러대의 라인어레이 스피커를 구성시 수직의 완벽한 클러스터를 이루어 고음역대의 소리가 동일선상에서 방출될 수 있는 혼구조를 가지고 있으며, 이는 위상 변이현상을 최소화할 수 있어 먼거리까지 명료한 고음특성을 내기에 적합하다.

엔클로져에는 다양한 구성으로 플라잉 및 스택이 가능하도록 리깅하드웨어가 기본적으로 장착되어 있다. 다양한 수직(V) 커버리지를 구성할 수 있게 스피커의 뒷면에는 각도형 브라켓을 채용하여 힌지핀에 의한 리깅설치가 가능하다. 보다 정교한 각도를 위해 정밀하게 제작된 힌지핀과 브라켓이 적용되어야하며, 120도의 넓은 수평지향각과 0도~20도의 좁은 수직지향각의 커버리지를 구성할 수 있어야한다.

우수한 재질과 정밀하게 제조된 뛰어난 성능의 유러피언 유니트를 사용하여 최상의 음질과 높은 음압을 만들어야 하며, 엔클로져는 일반 합판이 아닌 러시아제 최고급 자작나무로 제작되어 흔들림 없는 탄탄한 사운드를 제공하여야 한다.

기 기 특 성

- System Type	: Dual HF 0.8" + MF 10" + LF 10"

3-way tri-amp system

- Frequency Range	: 45Hz~20KHz

- Coverage(H/V)	: 120° / 20°

* HF

- Type	: Dual 0.8" neodymium compression driver

- Power	: RMS 100W / PROGRAM 200W / PEAK 400W

- Impedance	: 16ohm

- SPL(1W/1M)	: 113dB(1Watt@1m) / 142dB(max.)

* MF

- Type	: 10" driver

- Power	: RMS 500W / PROGRAM 1000W / PEAK 2000W

- Impedance	: 8ohm

- SPL(1W/1M)	: 106dB(1Watt@1m) / 138dB(max.)

* LF

- Type	: 10" driver

- Power	: RMS 700W / PROGRAM 1400W / PEAK 2800W

- Impedance	: 8ohm

- SPL(1W/1M)	: 101dB(1Watt@1m) / 132dB(max.)

- Connectors	: 2x Neutrik NL4MP Speakon

- Dimensions (W x H x D)	: 940 x 290.5 x 430 mm

- Weight	: 46.3kg

◎ 상기품 및 동등 이상품