Line Array Speaker (MIRACLE26 (HF:50W,8Ω/LF:400W,16Ω))

용       도

본 기기는 2웨이 바이앰핑 방식으로 구동되며 다양한 VERTICAL 각도를 만들 수 있는 브라켓에 리깅하여 설치가 용이하여야 한다. 높은 음압과 고단위 선명도로 매우 뛰어난 스피치재생 특성을 갖추고 있다.

기 기 특 성

* HF

- 주파수 응답	: 800-18000Hz

- 음압	: 105dB(1W/1m)

- 출력	: RMS:50W(AES)  PROGRAM:100W

- 임피던스	: 8ohm

- 지향각 (H/V)	: 110°(H) / 15°(V)

- Driver components	: 1" HF COMPRESSION DRIVER

* LF

- 주파수 응답	: 55-9000Hz

- 음압	: 105dB(1W/1m)

- 출력	: RMS 400W(AES) PROGRAM 800W

- 임피던스	: 16ohm

- Driver components	: 6.5"Driver x 2

- Connections	: NEUTRIK NL4MP,2 x Speaker-sockets

- 크기 (W X H X D)	: 600 X 210 X 456 mm

- 무게 (kg)	: 20kg

◎ 상기품 및 동등 이상품