MIC MULTI BOX (MTB8-50)

용       도

본 기기는 마이크와 마이크 연결박스 또는 판넬을 연결시켜 주는 연장코드이다.  8채널의 실드케이블에 금도금이 되어있는 XLR MALE 컨넥터가 부착되어야 하고, 다른쪽은 8CH의 멀티 박스로 XLR  FEMALE 컨넥터가 부착되어 있어야 한다. 멀티 박스에는 비와 바람에 컨넥터를 보호할 수 있는 커버가 있어야 하며 케이블의 길이는 50M가 되어야 한다.

기 기 특 성

- 케이블 채널	: 8CH

- 케이블 길이	: 50M

- 박스	: XLR FEMALE

- 케이블 말단	: XLR MALE

◎ 상기품 및 동등 이상품

원  본

MIC MULTI BOX (MTB8-50)

(1)  기   능

본 기기는 마이크와 마이크 연결박스 또는 판넬을 연결시켜 주는 연장코드이다.  8채널의 실드케이블에 금도금이 되어있는 XLR MALE 컨넥터가 부착되어야 하고, 다른쪽은 8CH의 멀티 박스로 XLR  FEMALE 컨넥터가 부착되어 있어야 한다. 멀티 박스에는 비와 바람에 컨넥터를 보호할 수 있는 커버가 있어야 하며 케이블의 길이는 50M가 되어야 한다.

(2) 기기 특성

- 케이블 채널	: 8CH

- 케이블 길이	: 50M

- 박스	: XLR FEMALE

- 케이블 말단	: XLR MALE

- 멀티박스 크기 (W X H X D)	: 250mm X 130mm X 140mm

MTB8-50 및 동등 이상 제품이어야 한다.