Sub Woofer Speaker (MX118s (1000W, 8Ω))

용       도

본 기기는 높은 출력의 18인치 유니트로 구성되어 강력한 중저역을 담당하는 서브우퍼시스템이며, 다양한 방법으로 리깅이나 스택이 가능하도록 스피커의 뒷면에는 브라켓을 채용하여 힌지핀에 의한 리깅설치가 가능하여야 한다. 정밀하게 구성된 저음반사형 엔클로져는 실제의 음압을 더 높일 수 있고 후면파의 제어를 가능하게 설계되어있다.

플라잉 및 중고역스피커의 스택용으로도 사용이 가능한 구조를 가지고 있어야 하며, 엔클로져는 일반 합판이 아닌 러시아제 최고급 자작나무로 제작되어 흔들림 없는 탄탄한 사운드를 제공하여야 한다.

기 기 특 성

- System Type	: 18" subwoofer system

- Power	: RMS 1000W / PROGRAM 2000W

- Impedance	: 8ohm

- SPL(1W/1M)	: 105dB(1Watt@1m) / 137dB(max.)

- Frequency Range	: 25Hz~200Hz

- Coverage(H/V)	: None

- Connectors	: 2x Neutrik NL4MP Speakon

- Dimensions (W x H x D)	: 722 x 520 x 741 mm

- Weight	: 50kg

◎ 상기품 및 동등 이상품