SPEAKER (MX206 (300W, 16Ω))

용       도

본 기기는 2-WAY PASSIVE SYSTEM 방식으로 구동되며 다양한 VERTICAL 각도를 만들 수 있는 브라켓에 리깅하여 설치가 용이하다. 가로지향각 110도를 유지하면서 높은 음압과 고단위 선명도로 매우 뛰어난 스피치 재생특성을 갖추고 있어야 한다.

기 기 특 성

- System Type	: Dual 6.5" + 1" 2-WAY SYSTEM

- Power Handling	: RMS 300W / PROGRAM 600W

- Impedance	: 16ohm

- Rated Maximum SPL(1W/1M)	: 98dB

- Frequency Range	: 60Hz~18000Hz

- Coverage(H/V)	: 110°/ 15°

* Driver components

- HF	: 1" Compression Driver

- LF	: Dual 6.5" Driver

- Connectors	: NEUTRIK NL4MP x 2

- Enclosure	: MDF

- Dimensions(W x H x D)	: 600 X 210 X 456 mm

- Weight	: 20kg

◎ 상기품 및 동등 이상품