Line Array Speaker (MX208 (HF:80W/16Ω ,LF:600W/16Ω))

용       도

본 기기는 듀얼 8인치의 중저음드라이버와 1.4인치의 고음드라이버로 구성된 2웨이 바이앰핑(bi-amp) 방식으로 구동되며, 다양한 수직(V) 커버리지를 구성할 수 있도록 스피커의 뒷면에는 각도형 브라켓을 채용하여 힌지핀에 의한 리깅설치가 가능하여야 한다. 보다 정교한 각도를 위해 정밀하게 제작된 힌지핀과 브라켓이 적용되어야하며, 라인어레이용 웨이브가이드 혼을 채용하여 120도의 넓은 수평지향각과 0도~15도의 좁은 수직지향각의 커버리지를 충족해야 한다. 특히 수직 리깅방식을 통한 여러대의 라인어레이 스피커를 구성시 고음역에 우수한 웨이브가이드를 장착하여 수직의 완벽한 클러스터를 이루어 고음역대의 위상 변이현상을 최소화할 수 있어 또렷하고 명료한 음의 특성을 내기에 적합하다.

우수한 재질과 정밀하게 제조된 뛰어난 성능의 유니트를 사용하여 최상의 음질과 높은 음압을 만들어야 하며, 엔클로져는 일반 합판이 아닌 러시아제 최고급 자작나무로 제작되어 흔들림 없는 탄탄한 사운드를 제공하여야 한다.

기 기 특 성

- System Type	: Dual 8" + 1.4" 2-way bi-amp system

- Frequency Range	: 50Hz~18KHz

- Coverage(H/V)	: 120° / 15°

* HF

- Type	: 1.4" compression driver

- Power	: RMS 80W / PROGRAM 160W / PEAK 320W

- Impedance	: 16ohm

- SPL(1W/1M)	: 106dB(1Watt@1m) / 138dB(max.)

* LF

- Type	: Dual 8" driver

- Power	: RMS 600W / PROGRAM 1200W / PEAK 2400W

- Impedance	: 16ohm (or 4ohm switchable)

- SPL(1W/1M)	: 100dB(1Watt@1m) / 132dB(max.)

- Connectors	: 2x Neutrik NL4MP Speakon

- Dimensions (W x H x D)	: 722 x 260 x 394 mm

- Weight	: 31kg

◎ 상기품 및 동등 이상품