Line Array Speaker (MX210 (HF:100W/16Ω, LF:700W/16Ω))

용       도

본 기기는 듀얼 10인치 저음드라이버와 듀얼 0.8인치 고음드라이버로 구성된 2웨이 바이앰핑(Bi-amp) 방식의 스피커이며, 2개의 10인치 중저음드라이버는 서로 다른 주파수특성을 가진 것을 채용해야한다. 2개의 0.8인치 고음드라이버는 라인어레이 전용 웨이브가이드에 장착되어 수직 리깅방식을 통한 여러대의 라인어레이 스피커를 구성시 수직의 완벽한 클러스터를 이루어 고음역대의 소리가 동일선상에서 방출될 수 있는 혼구조를 가지고 있으며, 이는 위상 변이현상을 최소화할 수 있어 먼거리까지 명료한 고음특성을 내기에 적합하다.

엔클로져에는 다양한 구성으로 플라잉 및 스택이 가능하도록 리깅하드웨어가 기본적으로 장착되어 있다. 다양한 수직(V) 커버리지를 구성할 수 있게 스피커의 뒷면에는 각도형 브라켓을 채용하여 힌지핀에 의한 리깅설치가 가능하다. 보다 정교한 각도를 위해 정밀하게 제작된 힌지핀과 브라켓이 적용되어야하며, 120도의 넓은 수평지향각과 0도~20도의 좁은 수직지향각의 커버리지를 구성할 수 있어야한다.

우수한 재질과 정밀하게 제조된 뛰어난 성능의 유니트를 사용하여 최상의 음질과 높은 음압을 만들어야 하며, 엔클로져는 일반 합판이 아닌 러시아제 최고급 자작나무로 제작되어 흔들림 없는 탄탄한 사운드를 제공하여야 한다.

기 기 특 성

- System Type	: Dual LF 10" + Dual HF 0.8"  bi-amp system

- Frequency Range	: 45Hz~20KHz

- Coverage(H/V)	: 120° / 20°

* HF

- Type	: Dual 0.8" compression driver

- Power	: RMS 100W / PROGRAM 200W / PEAK 400W

- Impedance	: 16ohm

- SPL(1W/1M)	: 108dB(1Watt@1m) / 140dB(max.)

* LF

- Type	: Dual 10" driver

- Power	: RMS 700W / PROGRAM 1400W / PEAK 2800W

- Impedance	: 16ohm (or 4ohm switchable)

- SPL(1W/1M)	: 100dB(1Watt@1m) / 131dB(max.)

- Connectors	: 2x Neutrik NL4MP Speakon

- Dimensions (W x H x D)	: 940 x 290.5 x 430 mm

- Weight	: 45kg

◎ 상기품 및 동등 이상품