Sub Woofer Speaker (MX218SF (2000W, 4Ω))

용       도

본 기기는 높은 출력을 가진 2개의 18인치 유니트로 구성되어 강력한 저역을 담당하는 서브우퍼 스피커로서 최고의 다이나믹한 저음을 방출하며 초저역의 풍부하면서도 탄탄한 소리를 제공할 수 있어야 한다.

내부에 슬랜티드배플을 이용하여 컴팩트한 외형을 갖추었으며, 혼의 모양으로 설계하여 혼로딩 방식을 이용한 저음이 원거리까지 전달될 수 있어야 한다.

본 기기에는 중고음 3웨이 스피커와 리깅이 가능한 플라잉프레임키트가 장착되어 스택이나 플라잉시 완벽한 클러스터를 구성해야 한다.

우수한 재질과 정밀하게 제조된 뛰어난 성능의 유니트를 사용하여 최상의 음질과 높은 음압을 만들어야 하며, 엔클로져는 일반 합판이 아닌 러시아제 최고급 자작나무로 제작되어 흔들림 없고 강력한 사운드를 제공하여야 한다.

기 기 특 성

- System Type	: Dual 18" subwoofer system

- Power	: RMS 2000W / PROGRAM 4000W / PEAK 8000W

- Impedance	: 4ohm

- SPL(1W/1M)	: 108dB(1Watt@1m) / 139dB(max.)

- Frequency Range	: 25Hz~200Hz

- Coverage(H/V)	: None

- Connectors	: 2x Neutrik NL4MP Speakon

- Dimensions (W x H x D)	: 940 x 540 x 719 mm

- Weight	: 80kg

◎ 상기품 및 동등 이상품