Wireless Mic Pin (PM-9000 (900MHz))

용       도

본 기기는  900MHz 대역 주파수 자동 설정이 가능한 밸트타입 무선 핀 마이크로서 맑고 폭넓은 수음 능력이 있어야 하며 단일지향성 마이크 적용으로 하울링 억제 효과가 있어야 한다. 10개의 서로 다른 그룹과 각 6개의 채널을 사용 할 수 있으며, 동시에 자동 스캔기능이 탑재 되어야 한다.

기 기 특 성

- FREQUENCY RANGE	: 925MHz ~ 937MHz

- DYNAMIC RANGE	: 90dB

- GAIN CONTROL RANGE	: 30dB

- S/N RATIO	: 105 dB(A)

- CHANNEL	: 60CH

- FREQUENCY RESPONSE	: 60Hz ~ 16KHz

- 사용전원	: AA 1.5V 2EA / 알카라인 사용시 8시간 사용

- 크기(mm)	: 65(W)X86(H)X23(D)

- 중량 (Kg)	: 200g(밧데리제거시)

◎ 상기품 및 동등 이상품

원  본

WIRELESS TRANSMITTER (PM-9000)

(1)  기   능

본 기기는  900MHz 대역 주파수 자동 설정이 가능한 밸트타입 무선 핀 마이크로서 맑고 폭넓은 수음 능력이 있어야 하며 단일지향성 마이크 적용으로 하울링 억제 효과가 있어야 한다. 10개의 서로 다른 그룹과 각 6개의 채널을 사용 할 수 있으며, 동시에 자동 스캔기능이 탑재 되어야 한다.

(2) 기기 특성

- FREQUENCY RANGE	: 925MHz ~ 937MHz

- DYNAMIC RANGE	: 90dB

- GAIN CONTROL RANGE	: 30dB

- S/N RATIO	: 105 dB(A)

- CHANNEL	: 60CH

- FREQUENCY RESPONSE	: 60Hz ~ 16KHz

- 사용전원	: AA 1.5V 2EA / 알카라인 사용시 8시간 사용

- 크기(mm)	: 65(W)X86(H)X23(D)

- 중량 (Kg)	: 200g(밧데리제거시)

PM-9000 및 동등 이상 품이어야 한다.