Power Distributor (SS2MK)

용       도

본 기기는 주 전원(허용 32A)을 공급받아 실시간 전압 확인이 가능하고 랙 장착이 가능해야 하며 7개의 220V 아웃렛이 장착 되어야 한다.

기 기 특 성

- 주 전원 허용입력 단상 32A

- 총 7개의 220V 아웃렛 채용

- 오작동 전원스위치 꺼짐방지를 위한 안전가드 채용

- 전면에 실시간 전압 확인이 가능한 디지털미터 채용

- 교류 전원 출력	: AC220V, 30A (TOTAL, 6.5KW급)

- LED 형광판 표시내용	: AC 전압체크 (0~500V)

- 사용전압	: AC 220V, 60Hz

- 외형 (W X H X D)	: 483 X 300 X 90mm

- 중량	: 4.5kg

◎ 상기품 및 동등 이상품

원  본

전원공급기 (SS2MK)

(1)  기   능

이 기기는 주 전원(허용 32A)을 공급받아 실시간 전압 확인이 가능하고 랙

장착이 가능해야 하며 7개의 220V 아웃렛이 장착 되어야 한다.

(2) 기기 특성

- 주 전원 허용입력 단상 32A

- 총 7개의 220V 아웃렛 채용

- 오작동 전원스위치 꺼짐방지를 위한 안전가드 채용

- 전면에 실시간 전압 확인이 가능한 디지털미터 채용

- 교류 전원 출력 : AC220V, 30A (TOTAL, 6.5KW급)

- LED 형광판 표시내용 : AC 전압체크 (0~500V)

- 사용전압 : AC 220V, 60Hz

- 외형 (W X H X D) : 483 X 90 X 300mm

- 중량 : 4.5kg

SS2MK 또는 동등 이상이어야 한다.