Power Distributor (SS3 MKⅡ (32A))

용       도

본 기기는 메인 차단기 32A를 장착하여 안정적으로 전원을 공급 해줘야 하며 실시간 전압,전류,접지 METER를 통하여 확인이 가능 하여야 한다. 220V 아웃렛 총 10개와 32A 아웃렛 한 개를 장착하여 외부기기에 전원을 입력 해줄 수 있어야 한다.

기 기 특 성

32A 용 전원입력부 도입

3개의 전압, 전류, 접지전압 미터기 도입

동급최초의 63A, 슈나이더 C커브 배선용 차단기

전면부 4개 220V 콘센트

IP44 국제규격 방우형인렛기구 채용

유럽형 산업전기기구와의 호환성

- 외형 (W X H X D)	: 483 X 300 X 176mm

- ◎ 상기품 및 동등 이상품