Power Distributor (SS3 MKⅢ (63A))

용       도

본 기기는 메인 차단기 63A를 장착하여 안정적으로 전원을 공급 해줘야 하며 실시간 전압,전류,접지 METER를 통하여 확인이 가능 하여야 한다. 220V 아웃렛 총 10개와 32A 아웃렛 한 개를 장착하여 외부기기에 전원을 입력 해줄 수 있어야 한다.

기 기 특 성

- 전기인증합격. 63A급 메인 전원부

- 전원 입력 소켓 유럽형 32A

- 동급최초의 C커브 슈나이더 배선용차단기 채용

- 별도의 보조전원부를 위한 대용량아웃렛 채용

- 총 10개의 220V 아웃렛 채용

- 다양한 사용환경 위한 유럽형 산업용 컨넥터의 완벽한 호환

- 교류 전원 출력	: AC220V, 63A (TOTAL, 13KW급)

- LED 형광판 표시내용	: AC 전압체크, AC 전류 체크, N-G극 위상체크

- 사용전압	: AC 220V, 60Hz

- 외형 (W X H X D)	: 483 X 300 X 176mm

- 중량	: 9kg

◎ 상기품 및 동등 이상품

원  본

전원공급기 (SS3 MKⅢ)

(1)  기   능

이 기기는 메인 차단기 63A를 장착하여 안정적으로 전원을 공급 해줘야 하며 실시간 전압,전류,접지 METER를 통하여 확인이 가능 하여야 한다. 220V 아웃렛 총 10개와 32A 아웃렛 한 개를 장착하여 외부기기에 전원을 입력 해줄 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- 전기인증합격. 63A급 메인 전원부

- 전원 입력 소켓 유럽형 32A

- 동급최초의 C커브 슈나이더 배선용차단기 채용

- 별도의 보조전원부를 위한 대용량아웃렛 채용

- 총 10개의 220V 아웃렛 채용

- 다양한 사용환경 위한 유럽형 산업용 컨넥터의 완벽한 호환

- 교류 전원 출력: AC220V, 63A (TOTAL, 13KW급)

- LED 형광판 표시내용 : AC 전압체크, AC 전류 체크, N-G극 위상체크

- 사용전압 : AC 220V, 60Hz

- 외형 (W X H X D)  : 483 X 176 X 300mm

- 중량 : 9kg

SS3MK2 또는 동등 이상이어야 한다.