Mic Cable (TSC-5M)

기 기 특 성

5M XLR 최고급 케이블

L-2C50의 최고급 편조 케이블 사용

내구성이 강한 Kleber 컨넥터 사용

은납 3% 사용하여 내구성과 전도성을 높임

◎ 상기품 및 동등 이상품

원  본

L-2C50

용    도

본 기기는 음색 손실이 없이 정확하며 높은 성능의 신호 전달하는 케이블이어야 한다.

기기특성

-공칭단면적 (mm) (AMG)	: 0.2522

-수선수 / 도체경 n/mm	: 50/0.08

-피치(mm)	: 20

-선심수	: 2

-절연체 두께(mm)	: 0.5 외경(mm) - 1.6

-편조 밀도(%)	: – 90

-시스 두께(mm)	: 1.2 외경(mm) - 6.0

-도체저항 심	: 6.8 실 1.72

◎ 상기품 및 동등 이상품이어야 한다.