Powercon (UCM32C)

기 기 특 성

Current Rating	: 32A

Pole Format	: 2P + G

Voltage Rating	: 200-250V

Gender	: Male

Termination Method	: Screw Down

Cable CSA	: 6mm2

UNITEK UCM32C 32A 케이블용 숫

◎ 상기품 및 동등 이상품