SPEAKER (Z12)-추가

용       도

본 기기는 12인치 저음드라이버와 1.4인치 고음드라이버로 구성된 2-WAY 풀레인지 타입의 라우드스피커이다. 우수한 재질과 정밀하게 제조된 뛰어난 성능의 유러피언 유니트를 사용하여 다양한 환경에서 중고역의 선명하고 탄탄한 소리를 낼 수 있어야한다.

스택용의 메인시스템이나 무대용 모니터시스템으로 사용이 가능하며, 높은 음압과 매우 낮은 왜곡률의 선명한 고음질의 소리는 로테이션이 가능한 지향성 혼의 채용으로 저음드라이버와 고음 드라이버간 균일한 커버리지를 보장한다. 섬세하게 제작된 네트워크는 저음과 고음의 위상변이를 최소화시켜 높은 출력의 소리에서도 디스토션이 없는 청음을 가능하게 해야 한다.

본 기기는 L-타입의 격자 보강및 아이볼트형 리깅 포인트를 지원함으로 트러스 및 외부 구조물에 쉽고 빠른 설치가 가능할 수 있는 하드웨어 구성이 되어있다. 월브라켓이나 스탠드에 설치가 될 수 있도록 스피커의 밑면에는 마운팅 홀이 제공되어야 한다.

기 기 특 성

- System Type	: 12" + 1.4" 2-way system

- Power	: RMS 1200W / PROGRAM 2400W / PEAK 4800W

- Impedance	: 8ohm

- SPL(1W/1M)	: 106dB(1Watt@1m) / 132dB(max.)

- Frequency Range	: 25Hz~20KHz

- Coverage(H/V)	: 90° / 60°

- Connectors	: 2x Neutrik NL4MP Speakon

- Dimensions (W x H x D)	: 368 x 600 x 373 mm

- Weight	: 31kg

◎ 상기품 및 동등 이상품