SPEAKER (15SM (400W, 8Ω))

용       도

본 기기는 15인치형 2웨이 풀레인지 동축형 모니터 스피커로서 다양한 환경 속에서 최고의 음질을 내야하며, 중고역의 선명하면서도 탄탄한 소리를 제공할 수 있어야 한다. 15인치의 중저음 유니트 내부 정 가운데에 티타늄 재질의 2인치 고음용 컴프레션 드라이버 유니트를 채용하여 방출되는 음의 정위감을 명료하게 유지해야 한다. 우수한 재질과 정밀하게 제조된 뛰어난 성능의 유러피언 코액셜(coaxial) 유니트를 사용하여 다양한 환경에서 중고역의 선명하고 탄탄한 소리를 낼 수 있어야하며, 컴팩트하면서 미려한 디자인의 엔클로져는 최상의 음질과 높은 음압을 만들어 내야 한다.

컴팩트한 사이즈의 본 스피커는 L-타입의 격자 보강및 아이볼트형 리깅 포인트를 지원함으로 트러스 및 외부 구조물에 쉽고 빠른 설치가 가능할 수 있는 하드웨어 구성이 되어있다. 한쪽면에는 월브라켓이나 스탠드에 설치가 될 수 있도록 마운팅 홀이 제공되어야 한다.

기 기 특 성

- System Type	: 15" + 2" 2-way system (Coaxial type)

- Power	: RMS 400W / PROGRAM 800W

- Impedance	: 8ohm

- SPL(1W/1M)	: 105dB(1Watt@1m) / 137dB(max.)

- Frequency Range	: 25Hz~20KHz

- Coverage(H/V)	: 90° / 90°

- Connectors	: 2x Neutrik NL4MP Speakon

- Dimensions (W x H x D)	: 560 x 360 x 503 mm

- Weight	: 22.5kg

◎ 상기품 및 동등 이상품