POWER DISTRIBUTOR (2KAVR)

기 기 특 성

용량	: 2KVA

방식	: 단상복권방식

입력	: 전압 : 220V ± 15%
주파수 : 50Hz 또는 60Hz ± 5%

출력	: 전압조정 :220V
전압안정도 : ± 2% 이내에서 안정화
주파수 : 50Hz / 60Hz ± 5%
과도특성 : ± 3% 이내
응답속도 : 0.0008~0.048초

THD	: 3%

- 크기(W x H x D)	: 483 x 300 x 176 mm

무게	: 27 Kg

◎ 상기품 및 동등 이상품