SPEAKER (Arena 12C (450W, 8Ω))

용       도

본 기기는 12인치 저음드라이버와 1.4인치 고음드라이버로 구성된 혼로드형 2-WAY 풀레인지 라우드스피커이다. 고품질의 음성 및 음악 재생을 가능하게 한 구성은 극단적인 기상상황을 극복 할 수 있어야하며, 이는 거친 환경 조건에 장기간 노출을 견딜 수 있도록 하고, 실내용 스피커와 같은 기능을 제공하도록 설계되어야 한다.

내부 고음드라이버는 부식에 강한 재질과 정밀하게 제조된 뛰어난 성능의 유러피언 유니트를 사용하며, IP45등급의 방수 케비닛이 되어야 한다.

저음드라이버 앞의 지향성 혼에 장착되어 동축형 타입의 음 정위감과 직진성이 뛰어난 장점을 가지고 있어 장거리의 음향을 방출하는 상황에 뛰어난 성능을 가지고 있어야 한다.

엔클로져 및 고음용 혼은 UV자외선에 강한 재질을 사용하며, 전면 그릴의 모든 하드웨어는 부식에 강한 재질을 사용하여 어떠한 기상상황에서도 명료한 고품질의 소리를 낼 수 있어야 한다.

기 기 특 성

- System Type	: 12" + 1.4" 2-way system

- Power	: RMS 450W / PROGRAM 900W / PEAK 1800W

- Impedance	: 8ohm

- SPL(1W/1M)	: 125dB(1Watt@1m) / 144dB(max.)

- Frequency Range	: 70Hz~18KHz

- Coverage(H/V)	: 40° / 60°

- Connectors	: 2x Neutrik NL4MP Speakon

- Dimensions (W x H x D)	: 580 x 580 x 760 mm

- Weight	: 29kg

◎ 상기품 및 동등 이상품