CINEMA SPEAKER (CNEMA-15T)

용       도

본 기기는 15인치 저음드라이버와 1.4인치 고음드라이버로 구성된 2-WAY 시네마용 라우드 스피커이다. 우수한 재질과 정밀하게 제조된 뛰어난 성능의 유러피언 유니트를 사용하여 다양한 환경에서 중고역의 선명하고 탄탄한 소리를 낼 수 있으며, 또한 높은 음압과 매우 낮은 왜곡률의 선명한 고음질의 소리는 지향성 혼을 채용하여 설치 위치에 따른 사용자가 원하는 스피커 커버리지의 구현을 가능하다.

기 기 특 성

- System Type	: 15" + 1.4"  2-WAY SYSTEM

- Power	: RMS 700W / PROGRAM 1400W

- Impedance	: 8ohm

- SPL(1W/1M)	: 104dB(1Watt@1m) / 129dB(max.)

- Frequency Range	: 30Hz~18KHz

- Coverage(H/V)	: 90°/ 40°

- Connectors	: 2x Neutrik NL4MP Speakon

- Dimensions (W x H x D)	: 760 x 980 x 450 mm

- Weight	: 45kg

◎ 상기품 및 동등 이상품