WIRELESS RECEIVER (FMX-901P)

기 기 특 성

- 무선마이크 타입	: Pin Type

- 주파수 대역	: 925MHz ~ 937MHz

Bandwidth	: 12MHz

Frequency Switch	: IR SYNC

Output Power	: can change between 5mW and 10mW

- 주파수 응답	: 30Hz ~ 20KHz / ±2dB

- Power Supply	: DC12V/1A

- 크기(W x H x D)	: 212 X 44 X 160 mm

AA사이즈 건전지 2개로 5시간 사용 가능 (알카라인 배터리 사용시)

4그룹 각4채널 사용가능, 랙장착 가능

자동 주파수 스캐닝 및 스펙트럼 표시

◎ 상기품 및 동등 이상품