WIRELESS RECEIVER (FMX-902HP)

기 기 특 성

- 무선마이크 타입	: Hand + Lavalier Type

- 주파수 대역	: 925MHz ~ 937MHz

Bandwidth	: 12MHz

Frequency Switch	: IR SYNC

Output Power	: can change between 5mW and 10mW

- 주파수 응답	: 30Hz ~ 20KHz / ±2dB

- 크기(W x H x D)	: 410 X 44 X 180 mm

4그룹 각 4체널 사용가능, 랙장착 기능

자동 주파수 스캐닝 및 스펙트럼 표시

◎ 상기품 및 동등 이상품